**附件一：教室音响设备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **功能需求** | **数量** | **备注** |
| 1 | 专业12寸音箱 | 不限 | 两分频低频反射式音箱；频率范围（-10dB）：48Hz-20kHz；频率响应（ ±3dB）：80Hz-18kHz；灵敏度 (1w@1m)：96dB；额定阻抗：8Ω；声压级输出（1m）：122dB 长期功率（129dB峰值）；额定功率:（连续/音乐/峰值）：350W/700W/1400W（8Ω档位时）；覆盖角：100°x70°（HxV）；低音单元：1x12"低音单元；高音单元：1x2414H-C高音单元；或以上 | 20套 | 白色 |
| 2 | 专业功率放大器 | 不限 | 8欧姆立体声功率： 2 x 800W，4欧姆立体声功率： 2 x 1200W | 20台 | 功率匹配12寸音箱 |
| 3 | 教室扩声吊麦 | 不限 |  | 20组 | 根据房间大小每组可设置1-3支 |
| 4 | 数字音频处理器（包含前期设备功能） | 不限 |  | 20台 |  |
| 5 | 设备电源管理器 | 不限 |  | 20台 |  |

**附件二：舞蹈房音响设备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **功能需求** | **数量** | **备注** |
| 1 | 专业10寸音箱 | 一线品牌 | 10英寸低音，1英寸高音，较大功率：1200W，额定功率：300W，定阻抗：8Ω，频率响应：85Hz-17KHz，频率范围：50Hz-20KHz，灵敏度：95dB(1w @ 1m)1；或以上 | 3套 | 白色 |
| 2 | 专业功率放大器 | 一线品牌 |  | 3台 | 功率匹配10寸音箱 |
| 3 | 专业12寸音箱 | 一线品牌 | 两分频低频反射式音箱；频率范围（-10dB）：48Hz-20kHz；频率响应（ ±3dB）：80Hz-18kHz；灵敏度 (1w@1m)：96dB；额定阻抗：8Ω；声压级输出（1m）：122dB 长期功率（129dB峰值）；额定功率:（连续/音乐/峰值）：350W/700W/1400W（8Ω档位时）；覆盖角：100°x70°（HxV）；低音单元：1x12"低音单元；高音单元：1x2414H-C高音单元；或以上 | 13套 | 白色 |
| 4 | 专业功率放大器 | 一线品牌 | 8欧姆立体声功率： 2 x 800W，4欧姆立体声功率： 2 x 1200W | 13台 | 功率匹配12寸音箱 |
| 5 | 数字音频处理器（包含前期设备功能） | 一线品牌 |  | 13台 |  |
| 6 | USB/DVD/蓝牙播放机 | 不限 |  | 13 | 教师蓝牙点对点播放，要求不串频不相互干扰 |
| 7 | 设备电源管理器 | 不限 |  | 13 |  |
| 8 | 设备航空机柜 | 不限 | 12U减震航空机柜，全封闭，可上锁，内设抽屉，后盖开孔通风处理 | 13 |  |
| 9 | 无线头戴话筒 | 不限 | 一拖二，加固型，耐用 | 10 | 高品质，声音不失真 |
| 10 | 75英寸高清防爆电视机 | 不限 | 多模式输入，HDMI、VGA、V-视频切换链接 | 13 | 画面清晰，色彩鲜艳 |