附件一:

|  |
| --- |
| 一楼设计打样板块 |
| **场地/区域** | 设备名称 | 产品规格/参数 | 台套数 | 分类 |
| 图形工作站 | 办公桌、办公椅 | 面对面六人位3600mm\*1200mm\*750mm | 1 | 家具 |
| 打印机 | A3彩色激光复印机大型商用办公扫描一体打印机 | 1 | 多媒体设备 |
| 置物架 | 1000\*250\*2400mm | 2 | 家具 |
| 3D扫描仪 | 高精度工业级三维扫描仪产品检测逆向工程抄数机 3M/蓝光300万像素 | 1 | 专业设备 |
| 文件柜 | 档案储物柜办公室背景文件柜子 十门文件柜 | 1 | 家具 |
| 显示器 | 4K IPS Type-C 65W反向充电 低蓝光屏 内置音箱 75Hz 旋转升降 电脑显示器 S2722DC 32寸 | 6 | 多媒体设备 |
| 电脑工作站、鼠标、键盘 | i9 12900K/64GB/1TB+2TB/RTX3080 | 6 | 多媒体设备 |
| uv万能平面打印机 | 打印机功率：3000W 机器尺寸/重量：2120\*1000\*1150/230KG 喷头高度：500mm升降平台 | 1 | 专业设备 |
| 陶瓷激光打印机 | 光纤激光机、激光功率≧60、振镜速度≧7000mm/s、打标范围100\*100mm、波长1064、整机最大输出功率≤900W、打标内容：文字、图案、可变二维码、系列号....  | 1 | 专业设备 |
| 3D打印区 | 工业级光敏树脂3D打印机 | 设备尺寸 600mm×600mm×400mm(含洗模间) | 1 | 专业设备 |
| 小型3D打印机 | 打印速度: 190mm/s耗材类型: tpu PLA 尼龙材料 PCTG ABS 尺寸: 505x505x605mm喷头数量: 双喷头 | 1 | 专业设备 |
| 置物架 | 1000\*250\*2400mm | 2 | 专业设备 |
| 石膏雕刻车膜区 | 平面雕刻机 | XYZ 轴行程：1000\*800\*350（mm）A轴行程：650\*150（MM） 进料高度：350mm床身：铸铁加精磨台面：T型槽铸铁龙门：铸铁横梁Z 轴：铸铁挂板钣金：2.0MM 烤漆X 轴传动：台湾PMI2510滚珠丝杆Z 轴传动：台湾 PMI2510 滚珠丝杆Y 轴传动：台湾 PMI2510 滚珠丝杆Y 轴导轨：台湾上银 25 直线方形导轨XZ 轴导轨：台湾上银 25 直线方形导轨滑块：三轴25滑块主轴功率：3.2KW（模具主轴）主轴转速：0-24000r/min空行速度：0-120000mm/min加工速度：0-10000mm/min重复定位精度：0.015mm/300mm | 1 | 专业设备 |
| 数控四轴精雕机 | X行程 600mmY行程 800mmZ行程 370mm进料高度 370mm重复定位精度 0.01mm机器尺寸 1450\*1200\*1700mm浮雕加工尺寸 600\*800mm立体加工尺寸 直径300\*600mm机身材料 铸铁（床身、横梁、立柱、平台）横梁：方钢 | 1 | 专业设备 |
| 水池 | 陶艺陶吧学校不锈钢水槽沉淀池过滤池泥水分离水池洗手池 | 1 | 专业设备 |
| 气泵 | 空压机工业级无油静音打气泵220v大型高压喷漆泵空气压缩机 | 1 | 专业设备 |
| 操作台 | 桌面大小1100mm\*2200mm，地面到桌面高度75mm，桌面厚度3cm，不锈钢板厚度1.5mm，中间夹木板材质，桌子可承重500KG桌腿：50\*50\*2.0mm不锈钢方管 | 1 | 专业设备 |
| 模具制作区 | 真空石膏搅拌机 | 1. 外形尺寸：L690\*W650\*H1480mm。2. 真空泵为高效旋片式 2X-4 型真空泵。3. 搅拌主轴为 0.55Kw 三相电机加变频器调速。4. 含密封条一条，SUS304 石膏桶一个。5. 采用人体工程学设计，高度适中。6. 电线、气路内置于钣金中。7. 设有计时器和蜂鸣报警系统。 | 1 | 专业设备 |
| 车模机 | 整机尺寸：W860\*D790\*H1320 （mm）(长\*宽\*高)，车模工作台尺寸：L750\*W780（mm）输入电压：AC220V 频率：50HZ重量：145kg功率：600W转速：0-300转/分钟负载：120KG，电机噪声：39.19dB，备注：出厂标配配件：PVC透明胶片1件，石膏收纳袋1卷，加厚塑料水桶1个，LED台灯1个，车模木棒一根(1米长)，车模刀（约长440mm）三把，刮刀一把 | 1 | 专业设备 |
| 平板玻璃工作台 | 材质：铁+钢化玻璃旋转控制：手脚两控玻璃厚度：8MM钢化轴承：双轴承产品尺寸：L800\*W800\*H700mm | 1 | 专业设备 |
| 石膏工作台 | 石膏工作台201不锈钢材质，桌面大小1100mm\*2200mm，地面到桌面高度75mm，桌面厚度3cm，不锈钢板厚度1.5mm，中间夹木板材质，桌子可承重500KG桌腿：50\*50\*2.0mm不锈钢方管 | 1 | 专业设备 |
| 烘干箱 | 外形尺寸：H1310\*W1210\*D950(mm)工作尺寸：W1000\*D800\*H800(mm)使用电压：380V 50HZ工作温度范围：+50-300℃加热功率：4.8KW鼓风功率：80W温度均匀度：±2℃加热介质：发热管内胆：镀锌内胆1.2mm外壳用钢板制成，喷油处理箱体表面。左侧鼓风装置，数显温度表控制温度恒定及高度。重量：227kg标配： 二层搁板 加长3米电缆线 | 1 | 专业设备 |
| 置物架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm)分为五层隔板，每层间隔分别为30、30、30、38cm框架采用40\*40mm国标方钢管焊接制作，厚度为1.5mm，底部装有4个静音万象轮，每个万象轮可承重100公斤。 | 2 | 专业设备 |
| 气泵 | 空压机工业级无油静音打气泵220v大型高压喷漆泵空气压缩机 | 1 | 专业设备 |
| 水池 | 陶艺陶吧学校不锈钢水槽沉淀池过滤池泥水分离水池洗手池 | 1 | 专业设备 |
| 泥坯成型区 | 高压注浆系统 | 打浆机、除铁槽、振动筛、盛浆桶、注浆桶、注浆架、空压机、其他配套设施 | 1 | 专业设备 |
| 陶艺桌 | 整体尺寸：L1500\*W700\*H700（mm），桌面40mm | 1 | 家具 |
| 凳子 | 可叠放实木凳子家用高方凳客厅软包餐凳木头小板凳餐桌备用凳叠摞 | 6 | 家具 |
| 注浆台 | 产品尺寸：3000\*1500\*700MM产品材质：201不锈钢板，厚度1MM桌架：201不锈钢方管50\*50MM | 2 | 专业设备 |
| 练泥机 | 外形尺寸：L1300\*W430\*H880（mm）输入电压：AC220V；出泥口直径：70mm；总功率：1.65KW；螺旋片送料轴转速：0～35r/min无极变频调速；抽真空度：-0.085Mpa；练泥产量：0～270KG/H；重量：≈150kg备注：标配接泥凳1个，推泥器1个。 | 1 | 专业设备 |
| 滚压机 | 外形尺寸(mm)：1350\*1160\*1450生产能力：10-12寸 5-7/min 5-5.5寸 12/min碗类成型范围（mm): 254 盘类成型范围（mm): 300滚头轴功率（kw):4级0.55机轮轴功率（kw):4级2.2变速箱功率（kw):6级0.7.5总功率（kw): 3.5机重（kg):1000KG.含滚压头一件，石膏模具5个 | 1 | 专业设备 |
| 水池 | 陶艺陶吧学校不锈钢水槽沉淀池过滤池泥水分离水池洗手池 | 1 | 专业设备 |
| 坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm)分为五层隔板，每层间隔分别为30、30、30、38cm | 10 | 专业设备 |
|  | 拉坯车 | 陶艺大型变速拉坯车 大功率拉坯车机 陶吧学校修胚设备 | 2 | 专业设备 |
| 手工制坯区 | 拉坯机 | 外型尺寸：W480\*L570\*H360mm(高度不包括水盆,可调节高度为H320-440mm)支脚：可调节电压：220V转盘转速：0～250转速度控制器: 可移动的脚踏板 功率：0~800w重量：≈33kg | 2 | 专业设备 |
|  | 坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm)分为五层隔板，每层间隔分别为30、30、30、38cm | 4 | 专业设备 |
| 上釉区 | 喷釉柜 | TY-S015电压：220V外形尺寸：72\*78\*172CM转盘尺寸：26.5CM | 2 | 专业设备 |
| 陶艺桌 | 约150\*71\*82CM（长\*宽\*高） | 1 | 家具 |
| 球磨机 | 功率：750W转速：80转7分钟球磨罐的外径越大，转速相应越慢球磨罐数量 ：4罐球磨罐容积：15L球磨罐直径：1CM、2CM、3CM | 1 | 专业设备 |
| 气泵 | 空压机工业级无油静音打气泵220v大型高压喷漆泵空气压缩机 | 1 | 专业设备 |
| 坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm)分为五层隔板，每层间隔分别为30、30、30、38cm | 3 | 专业设备 |
| 烧制中心 | 烤花窑 | 外形框架尺寸：L950\*W1150\*H1100（mm)(含温控器）炉膛内部尺寸：W650\*D650\*H750（mm)棚板尺寸：40\*42(cm)容积：0.3m³重量：≈160kg开门方式：顶开门电压：AC380±10% 电流：47A额定功率：18KW常规工作温度：1000℃ 建议空开：3P/100A　线径：10平方铜芯线常规用途：主要用于常规作品低温烧制。 | 1 | 专业设备 |
| 素烧窑 | 外形框架尺寸：L950\*W1150\*H1100（mm)(含温控器）炉膛内部尺寸：W650\*D650\*H750（mm)棚板尺寸：40\*42(cm)容积：0.3m³重量：≈160kg开门方式：顶开门电压：AC380±10% 电流：47A额定功率：18KW常规工作温度：1000℃ 建议空开：3P/100A　线径：10平方铜芯线常规用途：主要用于常规作品低温烧制。 | 1 | 专业设备 |
| 气窑 | 容 积：0.5立方 4块板 内部尺寸（宽\*深\*高）：500MM\*1100MM\*1000MM外尺寸（宽\*深\*高）：w1460 d2055 h2150棚板：48\*50CM 2块/层火枪：10把 | 1 | 专业设备 |
| 高温电窑 | 电压380V功率18kw外部尺寸长\*宽\*高107\*154\*152cm内空尺寸50.5\*57.5\*82cm重量500kg最高烧制温度1300度常烧温度1250度液晶触屏+语音控制操作更节能环保采用进口硅钼丝五面发热、发热更均匀，高温多晶棉，外0.2mm厚钢板冷压技术可手机远程操控，语音专利设计 | 1 | 专业设备 |
| 坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm)分为五层隔板，每层间隔分别为30、30、30、38cm | 6 | 专业设备 |
| 磨底机 |  SLX-MD03磨底机功率400W 电压220V 产品转速1400转/min产品净重16.1kg 外形尺寸35\*34cm材质：钢铁 | 2 | 专业设备 |
| 窑具 | 高炉附带 | 1 | 专业设备 |
| 库房 | 置物架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm)分为五层隔板，每层间隔分别为30、30、30、38cm | 8 | 家具 |
| 运营销售部 | 办公桌、办公椅 | 员工办公桌椅 4人位简约办公桌 【含椅】 | 4 | 家具 |
| 笔记本 | CPU:第11代智能英特尔酷睿i7-1195G7处理器内存:16GB,16GB\*1,DDR4,3200MHZ硬盘：512GB固态显卡：MX450 2GB GDDR6屏幕：LED 1920\*1080 15.6英寸 宽屏16：9 | 1 | 多媒体设备 |
| 电脑、显示器、鼠标、键盘 | CPU:第12代智能英特尔酷睿i7-12700k处理器内存:32GB(16G\*2)DDR4显卡：RTX3070操作系统：Windows 11 家庭中文版硬盘：固态硬盘+500GB 机械硬盘1TB显示器：27寸 2k | 3 | 多媒体设备 |
| 电脑、显示器、鼠标、键盘 | CPU:第12代智能英特尔酷睿i9-12900k处理器内存:64GB(16G\*4)DDR4显卡：RTX3080ti独立声卡操作系统：Windows 11 家庭中文版硬盘：固态硬盘+1TB 机械硬盘4TG显示器：32寸 4K | 1 | 多媒体设备 |
| 文件柜 | 档案储物柜办公室背景文件柜子 十门文件柜 | 2 | 家具 |
| 直播间 | 直播间系统 | 相机：索尼zv1灯光：爱图仕100d、八角罩、柔光栅、rgb灯2个 | 1 | 多媒体设备 |
| 置物架 | 档案储物柜办公室背景文件柜子 十门文件柜 | 2 | 家具 |
| 摄影室 | 摄影系统  | 补光灯、索尼a7c、镜头90f2.8、摄像机三角架、静物台、背景布 | 1 | 多媒体设备 |

|  |
| --- |
| 一楼美育研学板块 |
| **场地/区域** | 设备名称 | 产品规格/参数 | 台套数 | 分类 |
| 拉坯体验区 | 拉坯机 | 功率：380W电压：220V转速：0-300转/min外形尺寸：约61\*47\*46.5cm转盘尺寸：直径约30cm 厚度2cm | 24 | 专业设备 |
| 揉泥凳 | 尺寸97.8\*37\*31.6\*40.5cm纯实木 | 2 | 专业设备 |
| 矮柜 | 1200\*400\*800（平开3门/推拉2门） | 1 | 家具 |
| 凳子 | 1.尺寸：长380mm宽330mm高550mm（长\*宽\*高）2.材质：松木 | 24 | 家具 |
| 5层坯架 | 1.外形尺寸：约W1400\*D400H1600（mm） | 2 | 专业设备 |
| 废泥桶 | 高总75cm\*62cm宽56\*底40cm容量80L，环保PP聚丙烯带轮子 | 1 | 专业设备 |
| 洗手池 | 冷热水沉淀水池 | 1 | 专业设备 |
| 多媒体展示交流中心 | 观众椅 | 北欧简约休闲椅 | 36 | 家具 |
| 讲台 | 100\*45\*60cm | 1 | 家具 |
| 桌面陶艺区 | 陶艺桌 | 整体尺寸：L1500\*W700\*H700（mm），桌面40mm | 20 | 家具 |
| 椅子 | 北欧简约休闲椅 | 28 | 家具 |
| 矮柜 | 1200\*400\*800（平开3门/推拉2门） | 2 | 家具 |
| 5层坯架 | 1.外形尺寸：约W1400\*D400H1600（mm） | 2 | 专业设备 |
| 电动泥条机  | 电压：220V功率：370W外形尺寸：长53.5\*64.5\*134CM动力类型：电动模块尺寸：直径约9.4CM | 1 | 专业设备 |
| 废泥桶 | 高总75cm\*62cm宽56\*底40cm容量80L，环保PP聚丙烯带轮子 | 1 | 专业设备 |
| 洗手池 | 冷热水沉淀水池 | 1 | 专业设备 |
| 绘画区 | 绘画桌 | 220\*宽120\*高74 | 20 | 家具 |
| 椅子 | 北欧简约休闲椅 | 28 | 家具 |
| 矮柜 |  | 2 | 家具 |
| 普通水池 | 120\*60\*80cm双槽加厚款 145 | 1 | 家具 |
| 垃圾桶 | 普通垃圾桶 | 1 | 家具 |
| 5层坯架 | 100\*25\*240CM | 2 | 家具 |
| 一楼展厅 |
| **场地/区域** | 设备名称 | 产品规格/参数 | 台套数 | 分类 |
| 通用 | 休闲长凳 | 胡桃木1.4m 长凳 | 8 | 家具 |
| 二楼教学板块 |
| **场地/区域** | 设备名称 | 产品规格/参数 | 台套数 | 分类 |
| 拉坯教室设施设备（90人3间） | 拉坯机 | 功率：375W电压：220V转速：0-300转/min外形尺寸：约58\*41.5\*49cm转盘尺寸：直径约31cm 厚度2cm变频电机省电节能 | 90 | 专业设备 |
| 揉泥凳 | 揉泥凳尺寸：L1390\*W400（mm），上高400mm，下高340mm，呈倾斜状。 | 6 | 专业设备 |
| 冷、热水池、沉淀池套装 | 水池外形尺寸：长1800\*宽700\*高800（mm）沉淀池外形尺寸：长1500\*宽400\*高400（mm）材质：201不锈钢 | 3 | 专业设备 |
|  陶泥塑料桶  | 塑料泥桶， 尺寸：500\*750mm（直径\*高度）,带轮子 | 3 | 专业设备 |
| 练泥机 | 外形尺寸：L1300\*W430\*H880（mm）输入电压：AC220V；出泥口直径：70mm；总功率：1.65KW；螺旋片送料轴转速：0～35r/min无极变频调速；抽真空度：-0.085Mpa；练泥产量：0～270KG/H；重量：≈150kg备注：标配接泥凳1个，推泥器1个。 | 1 | 专业设备 |
| 凳子 | 1.尺寸：长380mm宽330mm高550mm（长\*宽\*高）2.材质：松木 | 90 | 家具 |
| 5层晾坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm) | 10 | 专业设备 |
| 桌上陶艺教室设施设备（52人2间） | 陶艺桌 | 整体尺寸：150cm\*70cm\*80cm，桌面厚度40mm | 26 | 家具 |
| 凳子 | 1.尺寸：长380mm宽330mm高550mm（长\*宽\*高）2.材质：松木 | 52 | 家具 |
| 双轴泥板机 | 外型尺寸：1020\*750\*1100（mm）泥板厚度：0~60mm手轮直径：600mm重量：≈49㎏  | 2 | 专业设备 |
| 电动泥条机 | 尺寸：L480\*W500\*H1380（mm）电压：220±10%功率：370W泥筒尺寸：直径 100mm\*长度 300mm 重量：≈50KG  | 2 | 专业设备 |
| 冷、热水池、沉淀池套装 | 水池外形尺寸：长1800\*宽700\*高800（mm）沉淀池外形尺寸：长1500\*宽400\*高400（mm）材质：201不锈钢， | 2 | 专业设备 |
|  陶泥塑料桶  | 塑料泥桶， 尺寸：500\*750mm（直径\*高度）,带轮子，轮子底拖带内扣设计能和桶体扣紧。 | 2 | 专业设备 |
| 5层晾坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm) | 6 | 专业设备 |
| 陶艺转盘 | 直径：300（mm）重量12kg | 52 | 专业设备 |
| 模具成型区（40人） | 真空石膏搅拌机 | 产量：30公斤/次功率0.75kw 电压380V可设置打浆时间及报警装置真空泵型号：2X-4A/0.75kw-380V国产真空泵）尺寸700\*700\*1510mm | 2 | 专业设备 |
|  车模机 | 外形尺寸：W800\*D800\*H1330（mm）(长\*宽\*高)转盘转速：0～300r/min可无级调速输入电压：AC220V频率：50HZ功率:750W电流：2.7A重量：≈113.5kg  | 10 | 专业设备 |
| 平板玻璃工作台 | 材质：铁+钢化玻璃旋转控制：手脚两控玻璃厚度：8MM钢化轴承：双轴承产品尺寸：L800\*W800\*H700mm | 20 | 专业设备 |
| 不锈钢注浆台 | 产品尺寸：3000\*1500\*700MM产品材质：201不锈钢板，厚度1MM桌架：201不锈钢方管50\*50MM | 2 | 专业设备 |
| 5层晾坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm)分为五层隔板，每层间隔分别为30、30、30、38cm | 8 | 专业设备 |
| 气泵 | 大号气泵一台转速：1380r/min匹配功率：550W重量：18KG外形尺寸：56\*24\*57CM额定排气压力：0.7MPA环保无油低噪音多功能 | 1 | 专业设备 |
| 泥浆桶 | 普通垃圾桶：口径50\*50cm | 2 | 专业设备 |
|  陶泥塑料桶  | 塑料泥桶， 尺寸：500\*750mm（直径\*高度）,带轮子，轮子底拖带内扣设计能和桶体扣紧。 | 2 | 专业设备 |
| 彩绘装饰教室设施设备（82人2间） | 陶艺桌 | 整体尺寸：150cm\*70cm\*80cm，桌面厚度40mm | 41 | 家具 |
| 凳子 | 1.尺寸：长380mm宽330mm高550mm（长\*宽\*高）2.材质：松木 | 82 | 家具 |
| 5层晾坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm) | 8 | 专业设备 |
| 陶艺转盘 | 铝合金转盘30cm | 82 | 专业设备 |
| 冷、热水池、沉淀池套装 | 水池外形尺寸：长1800\*宽700\*高800（mm）沉淀池外形尺寸：长1500\*宽400\*高400（mm）材质：201不锈钢，加工工艺：1.激光切割；2.折板；3.一体焊接，整体结构简洁稳固；结构：四只脚分两片，采用可拆卸结构；沉淀池过滤网材质：200目不锈钢沉淀池采用二级沉淀装置，配备四个把手，底部沉淀池安装四个万向轮（带刹车轮两个）配件：水龙头3个，30公分金属软管2根、50公分3根、80公分1根、外丝直接3个，内丝三通2个，下水2套，生料带1卷，ø25mm塑料管35cm长1条，另加混水阀（冷热水） | 2 | 专业设备 |
| 库房（2间） | 5层晾坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm)分为五层隔板，每层间隔分别为30、30、30、38cm | 14 | 专业设备 |
| 烧制室1 | 高温电窑 | 电压380V 功率30KW外部尺寸142\*98\*162cm内部尺寸62\*60\*80cm重量600kg烧制温度0-1300度棚板配50\*55cm1块 0.3立方 | 1 | 专业设备 |
|  烤花窑 | 95\*50\*50cm0.3立方 | 1 | 专业设备 |
|  烤花窑 | 70\*50\*30cm0.1立方 | 1 | 专业设备 |
| 组合窑具收纳推车 | 1.外形尺寸：L1034\*W490\*H1013mm | 1 | 专业设备 |
| 5层晾坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm) | 2 | 专业设备 |
|  | 高温电窑 | 电压380V 功率30KW外部尺寸142\*98\*162cm内部尺寸62\*60\*80cm重量600kg烧制温度0-1300度棚板配50\*55cm1块 0.3立方 | 1 | 专业设备 |
|  烤花窑 | 95\*50\*50cm0.3立方 | 1 | 专业设备 |
|  烤花窑 | 70\*50\*30cm0.1立方 | 1 | 专业设备 |
| 组合窑具收纳推车 | 1.外形尺寸：L1034\*W490\*H1013mm | 1 | 专业设备 |
| 5层晾坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm) | 2 | 专业设备 |
| 冷、热水池、沉淀池套装 | 水池外形尺寸：长1800\*宽700\*高800（mm）沉淀池外形尺寸：长1500\*宽400\*高400（mm）材质：201不锈钢，加工工艺：1.激光切割；2.折板；3.一体焊接，整体结构简洁稳固；结构：四只脚分两片，采用可拆卸结构；沉淀池过滤网材质：200目不锈钢沉淀池采用二级沉淀装置，配备四个把手，底部沉淀池安装四个万向轮（带刹车轮两个）配件：水龙头3个，30公分金属软管2根、50公分3根、80公分1根、外丝直接3个，内丝三通2个，下水2套，生料带1卷，ø25mm塑料管35cm长1条，另加混水阀（冷热水） | 1 | 专业设备 |
| 接待室 | 地毯 | 依据接待室面积定制 | 1 | 家具 |
| 沙发 | 尺寸：长150cm宽83cm | 8 | 家具 |
| 多媒体报告厅 | 座位 | 需要10个连排座位报告厅专用座椅  | 100 | 家具 |
| 讲台 | 100\*45\*60cm | 1 | 家具 |
| 喷釉室 | 喷釉柜 | 电机转速1500转 风机电压220V水泵功率：125W转盘材质：铝合金风机气压5PA 水泵电流：0.56A转盘：26cm风机风量：0.12kw水泵电压：220V转盘转速：0-200转/分风机功率：0.12kw电机功率：150w框架材质：不锈钢+玻璃风机转速：1450R/MIN电机电压：220V控速方式：电动微调 | 4 | 专业设备 |
| 陶艺桌 | 1.外形尺寸：150.5\*71\*82CM（长\*宽\*高）2.桌面材料：实木板 | 1 | 家具 |
| 凳子 | 1.尺寸：长380mm宽330mm高550mm（长\*宽\*高）2.材质：松木 | 4 | 家具 |
| 冷、热水池、沉淀池套装 |  | 1 | 专业设备 |
| 花纸设计制作室（30人） | 晒版机 | 1\*1.2米功率2KW 电压220V | 1 | 专业设备 |
| 烘版机 | 1\*1.2米功率3KW 电压220V | 1 | 专业设备 |
| 手印台 | 60\*70cm功率800W 电压220V | 1 | 专业设备 |
| 50\*70框 | 200目、250目、300目、350目各5个 | 20 | 专业设备 |
| 手印刀 | 30长、35长 | 20 | 专业设备 |
| 调墨刀 | 小号、中号、大号 | 30 | 专业设备 |
| 高压枪 |  | 1 | 专业设备 |
| 水池 | 普通水池 | 1 | 专业设备 |
| 上浆器 | 40公分 | 1 | 专业设备 |
| 三楼 |
| **场地/区域** | 设备名称 | 产品规格/参数 | 台套数 | 分类 |
| 大师创作室（5间） | 陶艺绘画桌 | 外观尺寸：1500\*750\*800MM产品结构：铁木结构实木板厚度：20MM实木材质：松木左边框架层高：20CM、23CM翻盖桌面角度：0-30° | 5 | 专业设备 |
| 5层晾坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm) | 10 | 专业设备 |
| 雕塑转台 | 高93cm转盘直径35cm | 2 | 专业设备 |
| 拉坯机 | 外形尺寸：L720\*W430\*H320-H380(mm)(最低和最高高度均不包括水盆,出厂铭牌上的H350mm为中间值)工作电压：AC 220v 功率：400W转盘转速：0～300 r/min转盘直径：315mm电机噪音：≤39.19dB整机噪音：≤43.8dB重量：≈35kg负载：120kg | 2 | 专业设备 |
| 转椅 |  | 5 | 家具 |
| 行政办公室 | 办公桌椅 | 尺寸：长度240cm宽度120cm高75cm 板材厚度2.5cm材质: 优质烤漆钢架、优质板材 风格: 简约现代 | 4 | 家具 |
| 打印机 | A3彩色激光复印机大型商用办公扫描一体打印机 | 1 | 多媒体设备 |
| 文件柜 | 档案储物柜办公室背景文件柜子 十门文件柜 | 4 | 家具 |
| 办公电脑、显示器、鼠标、键盘 | CPU:第12代智能英特尔酷睿i7-12700k处理器内存:16GB(16G\*1)DDR4显卡：RTX3070操作系统：Windows 11 家庭中文版硬盘：固态硬盘+500GB 机械硬盘1TB显示器：27寸 2k | 4 | 多媒体设备 |
| 教师工作室 | 电动泥条机 | 尺寸：L480\*W500\*H1380（mm）电压：220±10%功率：370W泥筒尺寸：直径 100mm\*长度 300mm 重量：≈50KG  | 1 | 专业设备 |
| 办公桌椅 | 尺寸：长度240cm宽度120cm高75cm 板材厚度2.5cm材质: 优质烤漆钢架、优质板材 风格: 简约现代 | 2 | 家具 |
| 电脑、显示器、鼠标、键盘 | CPU:第12代智能英特尔酷睿i7-12700k处理器内存:32GB(16G\*2)DDR4显卡：RTX3070操作系统：Windows 11 家庭中文版硬盘：固态硬盘+1TB 机械硬盘1TB显示器：27寸 2k | 2 | 多媒体设备 |
| 雕塑转台 | 工作台500ｘ500ｘ30（mm），最低降至75cm，最高升至115cm，主轴直径42mm，与缸套配合间隙小于0.05mm。 | 2 | 专业设备 |
| 陶艺转盘 | 直径：300（mm）重量12kg | 10 | 专业设备 |
|  陶泥塑料桶  | 塑料泥桶， 尺寸：500\*750mm（直径\*高度）,带轮子，轮子底拖带内扣设计能和桶体扣紧。 | 2 | 专业设备 |
| 陶艺桌 | 整体尺寸：150cm\*70cm\*80cm，桌面厚度40mm | 4 | 家具 |
| 拉坯机 | 外形尺寸：L720\*W430\*H320-H380(mm)(最低和最高高度均不包括水盆,出厂铭牌上的H350mm为中间值)工作电压：AC 220v 功率：400W转盘转速：0～300 r/min转盘直径：315mm电机噪音：≤39.19dB整机噪音：≤43.8dB重量：≈35kg负载：120kg | 2 | 专业设备 |
| 5层晾坯架 | 外形尺寸约W1400\*D400\*H1600（mm) | 4 | 专业设备 |
| 转椅 |  | 8 | 家具 |
| 冷、热水池、沉淀池套装 | 水池外形尺寸：长1800\*宽700\*高800（mm）沉淀池外形尺寸：长1500\*宽400\*高400（mm）材质：201不锈钢， | 1 | 专业设备 |
| 茶水间 | 会议桌 | 可容纳10人位的会议木桌 | 1 | 家具 |
| 置物柜 | 1000\*250\*2400mm | 1 | 家具 |
| 水池 | 普通水池 | 1 | 家具 |
| 饮水机 |  | 1 | 家具 |
| 转椅 |  | 12 | 家具 |
| 陶瓷中心楼空调系统配置表 |
| 楼层 | 区域 | 空调间名称 | 使用面积（m2） | 室内机型号 | 数量 |
| （台） |
| 1F | 运营区 | 运营部 | 21.00  | KFR-35GW | 1 |
| 直播间 | 21.00  | KFR-35GW | 1 |
| 成品展示区 | 62.00  | KFR-120LW | 1 |
| 设计打印中心 | 图形工作站 | 35.00  | KFR-50LW | 1 |
| 3D打印区 | 31.00  | KFR-35GW | 1 |
| 石膏雕刻车膜区 | 30.00  | KFR-50LW | 1 |
| 石膏模具制作区 | 42.00  | KFR-50LW | 1 |
| 泥坯成型区 | 62.00  | KFR-120LW | 1 |
| 美育中心 | 拉坯体验区 | 273.00  | KFR-120TW | 2 |
| 多媒体展示交流中心 | KFR-120TW | 2 |
| 桌面陶艺区 | KFR-120TW | 1 |
| 绘画区 | KFR-120TW | 1 |
| 展厅 | 常规展厅 |  | RF12WQ | 6 |
| 精品展厅 | 100.00  | KFR-72LW | 2 |
| 2F | 教学区 | 模具制作实训室 | 154.00  | KFR-120LW | 2 |
| 花纸制作实训室 | 81.00  | KFR-120LW | 1 |
| 釉下彩绘实训室 | 83.00  | KFR-72LW | 2 |
| 釉上彩绘实训室 | 83.00  | KFR-72LW | 2 |
| 拉坯实训室1 | 68.00  | KFR-72LW | 1 |
| 拉坯实训室2 | 75.00  | KFR-72LW | 1 |
| 拉坯实训室3 | 75.00  | KFR-72LW | 1 |
| 校企合作室 | 47.00  | KFR-72LW | 1 |
| 桌面陶艺实训室1 | 98.00  | KFR-72LW | 2 |
| 多媒体报告厅 | 113.00  | KFR-120LW | 2 |
| 桌面陶艺实训室2 | 98.00  | KFR-72LW | 2 |
| 3F | 工作室区 | 行政办公室 | 25.00  | KFR-120LW | 1 |
| 大师工作工作室1 | 21.00  | KFR-35GW | 1 |
| 大师工作工作室2 | 21.00  | KFR-35GW | 1 |
| 大师工作工作室3 | 21.00  | KFR-35GW | 1 |
| 大师工作工作室4 | 21.00  | KFR-35GW | 1 |
| 大师工作工作室5 | 21.00  | KFR-35GW | 1 |
| 教师工作室绘画区 | 56.00  | KFR-120LW | 1 |
| 多媒体设备 |
| 名称 | 技术参数规格 | 数量 |
|
| 一体机 | 一、触控一体机整体参数要求：1、屏幕采用86寸LED背光源显示屏，显示比例16：9，具备防眩光效果。2、采用红外触控技术，20点触控，支持在安卓、windows系统下20笔或以上同时书写；3、触摸性能：触摸响应时间12ms，定位精度1.5mm，触摸分辨率32768\*32768。4、后置输入接口：DP接口\*1，TOUCH USB输入\*1、TV USBS输入\*1、AV输入\*1、PC AUDIO输入、VGA输入\*1，RS232接口\*1、RJ45接口\*1、TV WIFI\*1.5、声音输出功率：2\*15W.6、整机亮度500cd/m2， 对比度：5000：1.7、前置接口：HDMI\*1 ；Touch USB\*1;TYPE-C\*1,USB3.0\*3;支持同时在Windows及Android系统下被读取。二、内置插拔式 OPS电脑要求：1、处理器：Intel Corei52、内存：8G DDR4 或以上；3、硬盘：256G 固态硬盘 或以上；4、具有 WiFi 功能；内置网卡：10M/100M/1000M；5、平均无故障（MTBF）80000小时。6、正版windows及以上操作系统、office2010及以上或wps2019及以上、教学通2.0最新本、远程集中管理软件。 | 5套 |
| 一体机 | 一、触控一体机整体参数要求：1、屏幕采用75寸LED背光源显示屏，显示比例16：9，具备防眩光效果。2、采用红外触控技术，20点触控，支持在安卓、windows系统下20笔或以上同时书写；3、触摸性能：触摸响应时间12ms，定位精度1.5mm，触摸分辨率32768\*32768。4、后置输入接口：DP接口\*1，TOUCH USB输入\*1、TV USBS输入\*1、AV输入\*1、PC AUDIO输入、VGA输入\*1，RS232接口\*1、RJ45接口\*1、TV WIFI\*1.5、声音输出功率：2\*15W.6、整机亮度500cd/m2， 对比度：5000：1.7、前置接口：HDMI\*1 ；Touch USB\*1;TYPE-C\*1,USB3.0\*3;支持同时在Windows及Android系统下被读取。二、内置插拔式 OPS电脑要求：1、处理器：Intel Corei52、内存：8G DDR4 或以上；3、硬盘：256G 固态硬盘 或以上；4、具有 WiFi 功能；内置网卡：10M/100M/1000M；5、平均无故障（MTBF）80000小时。6、正版windows及以上操作系统、office2010及以上或wps2019及以上、教学通2.0最新本、远程集中管理软件。 | 5套 |
| 左右推拉黑板 | 颜色：墨绿色尺寸：4000mm\*1215mm1、板面采用优质彩涂钢板，漆膜硬度高、耐磨、不脱落、不褪色，书写手感好，字迹清晰，易写易擦，经久耐用。 2、高档铝合金边框，模具挤压一次成型。 3、包角采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，无尖角毛刺。 4、隐形安装于墙面，占地面积小，有效提升教室环境。 | 10套 |
| 蓝牙音箱 | 2.0声道有源音箱，内置功率放大器含无线话筒1个，鹅颈话筒1喇叭5寸+2.5寸，使用频率：2400-2485MHz输出功率：2×60W，灵敏度：86dB±2 dB频率响应：20Hz-20KHz，信嗓比：≥80dB±2 dB电源：交流220V±10%／50Hz | 10对 |
| 钢制控制讲台 | 规格：长1050\*宽730\*高990mm1、 讲台整体采用0.8mm优质冷轧钢板，表面静电喷涂，防腐防锈耐磨。台面平面设计，可放笔记本，台面木板采用优质密度板铁皮而成，两侧扶手为橡木，颜色可供客户选择。2、 抽屉采用三节高强度静音滑到，结实耐用。台面右上方留有鼠标孔，方便走线。 | 10套 |
| 高清投影机 | 亮度：4000流明，分辨率：1024\*768 | 1 |
| 投影幕布 | 150吋 | 1 |
| 电脑、显示器、鼠标、键盘 | CPU:第11代智能英特尔酷睿i7-11700F处理器（8核，16MB缓存，基本频率2.5GHZ,最高睿频4.9GHZ）内存:16GB,16GB\*1,DDR4,3200MHZ显卡：NVIDIA GeForce GT 730 2GB GDDR5操作系统：Windows 11 家庭中文版硬盘：256GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘+2TB 7200rpm 3.5英寸 SATA硬盘显示器：24寸 | 1 |
| 钢制讲台 | 规格：长1050\*宽730\*高990mm1、 讲台整体采用0.8mm优质冷轧钢板，表面静电喷涂，防腐防锈耐磨。台面平面设计，可放笔记本，台面木板采用优质密度板铁皮而成，两侧扶手为橡木，颜色可供客户选择。2、 抽屉采用三节高强度静音滑到，结实耐用。台面右上方留有鼠标孔，方便走线。 | 1 |
| 蓝牙音箱 | 2.0声道有源音箱，内置功率放大器含无线话筒1个，鹅颈话筒1喇叭5寸+2.5寸，使用频率：2400-2485MHz输出功率：2×60W，灵敏度：86dB±2 dB频率响应：20Hz-20KHz，信嗓比：≥80dB±2 dB电源：交流220V±10%／50Hz | 1 |