附件一:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3D打印实训室招标参数** | | | | |
| **项目名称** | **产品** | **数量** | **单位** | **招标参数** |
| 3D打印实训室 | 桌面级FDM3D打印机 | 10 | 台 | 1.成型尺寸:300\*300\*400,2.打印头:单喷头,3.层厚:0.1-0.4mm,4.打印材料:PLA 、ABS、5.软件:开源6.兼容文件格式:STL，UP3，UPP，JPG，PNG,7.成型速度调平方式:自动调平 |
| 3D打印实训室 | 工业级光固化 | 1 | 台 | 1.成型尺寸:600\*600\*400mm,2.层厚:20-200um,3.打印材料:柔性材料，树脂陶瓷，白色材料，透明材料，刚性材料，水洗树脂4.软件:开源5.兼容文件格式:STL,SLC,6.成型速度:1000G/H,7.调平方式:自动调平 |
| 3D打印实训室 | 桌面级光固化 | 4 | 台 | 1.成型尺寸:250\*250\*300,2.层厚:0.05-0.1mm,3.打印材料:柔性材料，树脂陶瓷，白色材料，透明材料，刚性材料，水洗树脂,4.软件:开源,5.兼容文件格式:STL,6. 成型速度:2.5m/s,7.支撑剥离:生成,8.调平方式:自动调平 |
| 3D打印实训室 | 发光字3D打印机 | 2 | 台 | 1.成型尺寸:1200\*800\*60mm,2.喷头:双喷头,3.层厚:0.1-0.4mm,4.打印材料:PLA、TPU、PETG,5.软件:开源,6.兼容文件格式:STL，UP3，UPP，JPG，PNG,7.成型速度:80-120mm/s,8.调平方式:自动调平,9.断料检测:支持,10.连接方式:WiFi，USB |
| 3D打印实训室 | 无限Z轴3D打印机 | 2 | 台 | 1.成型尺寸:235\*235×无限,2.打印头:单喷头,3.层厚:0.1-0.4mm,4.打印材料:PLA、TPU、PETG,5.软件:开源,6.兼容文件格式:STL，UP3，UPP，JPG，PNG,7.成型速度:80-120mm/s,8.调平方式:自动调平,9.断料检测:支持,10.连接方式:WiFi，USB |