附件一:

|  |
| --- |
| 多媒体设备参数 |
| 序号 | 资产名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 投影机 | 亮 度：4000ANSI及以上 | 7 | 台 | 工程学院 |
| 2 | 幕布 | 120寸 | 7 | 块 | 工程学院 |
| 3 | 钢制讲台 | 讲台规格尺寸：长1050-1200\*宽700\*高990mm，配备DP/VGA接口 | 7 | 张 | 工程学院 |
| 4 | 音箱 | 可连接无线话筒，并且可通过笔记本电脑蓝牙模块播放声音，需配套鹅颈话筒 | 7 | 套 | 工程学院 |
| 5 | 激光投影机 | 亮 度：4500ANSI及以上 | 46 | 台 | 艺术学院42台经管4台 |
| 6 | 无线投屏 | 1、WIFI频段：2.4GHz/5.8GHz； 2、支持系统：win7、win8、win10、安卓5.0以上所有终端，IOS 10.0及以上； 3、传输速度：450M ； 4、 输出分辨率：1024\*768、1280\*720、1280\*800、1920\*1080、1920\*1200 | 46 | 个 | 艺术学院42台经管4台 |
| 7 | 幕布 | 电动幕布，长：2980mm，高：2230mm，150寸，万向调节投影吊架。 | 46 | 块 | 艺术学院42台经管4台 |
| 8 | 钢制讲台 | 讲台规格尺寸：长1050-1200\*宽700\*高990mm，配备DP/VGA接口 | 46 | 张 | 艺术学院42台经管4台 |
| 9 | 音箱 | 可连接无线话筒，并且可通过笔记本电脑蓝牙模块播放声音，需配套鹅颈话筒（请注意品牌，型号规格） | 46 | 套 | 艺术学院42台经管4台 |
| 10 | 激光投影机 | 亮 度：4500ANSI及以上 | 2 | 台 | 音乐学院 |
| 11 | 无线投屏 | 1、WIFI频段：2.4GHz/5.8GHz； 2、支持系统：win7、win8、win10、安卓5.0以上所有终端，IOS 10.0及以上； 3、传输速度：450M ； 4、 输出分辨率：1024\*768、1280\*720、1280\*800、1920\*1080、1920\*1200 | 1 | 个 | 音乐学院 |
| 12 | 幕布 | 电动幕布，长：2980mm，高：2230mm，150寸，万向调节投影吊架。 | 2 | 块 | 音乐学院 |
| 13 | 短视距激光投影机 | 最大兼容分辨率1920\*1080dpi显示比例16:10 | 3 | 套 | 艺术学院 |
| 14 | 86寸一体机 | 一、触控一体机整体参数要求：1、屏幕采用86寸LED背光源显示屏，显示比例16：9，具备防眩光效果。2、采用红外触控技术，20点触控，支持在安卓、windows系统下20笔或以上同时书写；3、触摸性能：触摸响应时间12ms，定位精度1.5mm，触摸分辨率32768\*32768。二、内置插拔式 OPS电脑要求：1、处理器：Intel Corei52、内存：8G DDR4 或以上；3、硬盘：256G 固态硬盘 或以上；4、具有 WiFi 功能；内置网卡：10M/100M/1000M；5、正版windows及以上操作系统、office2010及以上或wps2019及以上、教学通2.0最新本、远程集中管理软件。6、带移动支架 | 12 | 套 | 音乐学院11台，艺术学院1台。 |

以上设备需安装调试，钢制讲台需考虑线材布线问题。