附件一:

|  |
| --- |
| **参数** |
| 序号 | 区域 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质说明 |
| 1 | 院长办公室 | 办公桌 | 2000\*900\*760 | 1 | 张 | 1. 基材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，符合国家E1级标准，经过防虫、防腐等化学处理；2. 封边：2.0mm厚PVC封边条及热熔胶封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |
| 2 | 文件柜 | 2400\*400\*2000 | 1 | 组 | 1. 基材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，符合国家E1级标准，经过防虫、防腐等化学处理；2. 封边：2.0mm厚PVC封边条及热熔胶封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |
| 3 | 大班椅 | 标准  | 1 | 把 | ·优质西皮·18mm厚内外弯板·高弹力海绵·铝合金扶手架连体扶手，配皮扶手面·飞机底盘带原位锁定功能·65#电镀汽杆·∮350铝合金面包脚·φ50MM黑色尼龙轮 |
| 4 | 班前椅 | 标准  | 2 | 把 | ·尼龙背架，可升降腰靠 ·定型海绵 ·PP固定扶手 ·25管1.5厚黑色烤漆弓形架 |
| 5 | 沙发 | 1+1+3 | 1 | 套 | 1、内架：实木内框架, 木材含水率≤12﹪。2、面料：采用西皮，厚度达1.0mm以上，皮面光泽度好，透气性强、具有防虫、防滑、不退色等特点。颜色耐摩擦牢度≥4-5/3-4（干/湿），撕裂强度≥30N/mm。3、海绵：采用优质高密度聚酯海绵，密度≥45Kg/M3，阻燃且柔软性佳、不变形。 4. 钢架脚 |
| 6 | 茶几 | 1400\*700\*760 | 1 | 只 | 1. 基材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，符合国家E1级标准，经过防虫、防腐等化学处理；2. 封边：2.0mm厚PVC封边条及热熔胶封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |
| 7 | 副院长书记办公室 | 办公桌 | 1800\*800\*760 | 2 | 张 | 1. 基材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，符合国家E1级标准，经过防虫、防腐等化学处理；2. 封边：2.0mm厚PVC封边条及热熔胶封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |
| 8 | 文件柜 | 2400\*400\*2000 | 4 | 组 | 1. 基材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，符合国家E1级标准，经过防虫、防腐等化学处理；2. 封边：2.0mm厚PVC封边条及热熔胶封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |
| 9 | 大班椅 | 标准  | 4 | 把 | ·优质西皮·18mm厚内外弯板·高弹力海绵·铝合金扶手架连体扶手，配皮扶手面·飞机底盘带原位锁定功能·65#电镀汽杆·∮350铝合金面包脚·φ50MM黑色尼龙轮 |
| 10 | 班前椅 | 标准  | 8 | 把 | ·尼龙背架，可升降腰靠 ·定型海绵 ·PP固定扶手 ·25管1.5厚黑色烤漆弓形架 |
| 11 | 沙发 | 1+1+3 | 4 | 套 | 1、内架：实木内框架, 木材含水率≤12﹪。2、面料：采用西皮，厚度达1.0mm以上，皮面光泽度好，透气性强、具有防虫、防滑、不退色等特点。颜色耐摩擦牢度≥4-5/3-4（干/湿），撕裂强度≥30N/mm。3、海绵：采用优质高密度聚酯海绵，密度≥45Kg/M3，阻燃且柔软性佳、不变形。 4. 钢架脚 |
| 12 | 茶几 | 1400\*700\*760 | 4 | 只 | 1. 基材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，符合国家E1级标准，经过防虫、防腐等化学处理；2. 封边：2.0mm厚PVC封边条及热熔胶封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |
| 13 | 综合办公室 | 办公桌 | 1400\*700\*760 | 10 | 张 | 1. 基材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，符合国家E1级标准，经过防虫、防腐等化学处理；2. 封边：2.0mm厚PVC封边条及热熔胶封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |
| 14 | 办公椅 | 常规 | 10 | 把 | 尼龙+24%玻璃纤维背架 40密高回弹海绵，原位锁定底盘100#沉口4公分黑色汽杆∮340MM 尼龙高脚∮60MM PU轮黑色轮 |
| 15 | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 10 | 组 | 1. 基材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，符合国家E1级标准，经过防虫、防腐等化学处理；2. 封边：2.0mm厚PVC封边条及热熔胶封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |
| 16 | 沙发 | 1+1+3 | 3 | 套 | ·高弹力海绵·四面抛光、烘干、除虫处理实木木架·锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形·电镀沙发脚 |
| 17 | 茶几 | 1200\*600\*450 | 3 | 只 | 面板：10MM（方几8MM）黑油钢化玻璃架子：优质水纹砂烤漆钢架 |
| 18 | 普通办公室 | 办公桌 | 1200\*600\*760 | 46 | 张 | 1. 基材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，符合国家E1级标准，经过防虫、防腐等化学处理；2. 封边：2.0mm厚PVC封边条及热熔胶封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |
| 19 | 办公椅 | 标准  | 46 | 把 | 尼龙+24%玻璃纤维背架 40密高回弹海绵，原位锁定底盘100#沉口4公分黑色汽杆∮340MM 尼龙高脚∮60MM PU轮黑色轮 |
| 20 | 文件柜 | 800\*400\*1800 | 46 | 组 | 1. 基材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，符合国家E1级标准，经过防虫、防腐等化学处理；2. 封边：2.0mm厚PVC封边条及热熔胶封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |
| 21 | 沙发 | 1730\*800\*800 | 11 | 只 | ·高弹力海绵·四面抛光、烘干、除虫处理实木木架·锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形·电镀沙发脚 |
| 23 | 茶几 | 1200\*600\*450 | 11 | 只 | 面板：10MM（方几8MM）黑油钢化玻璃架子：优质水纹砂烤漆钢架 |
| 24 | 党建室 | 会议桌 | 10000\*2400\*760 | 1 | 张 | 1. 基材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，符合国家E1级标准，经过防虫、防腐等化学处理；2. 封边：2.0mm厚PVC封边条及热熔胶封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |
| 25 | 会议椅 | 常规 | 24 | 把 | ·优质西皮·18mm厚内外弯板·高弹力海绵·铝合金扶手架连体扶手，配皮扶手面·飞机底盘带原位锁定功能·65#电镀汽杆·∮350铝合金面包脚·φ50MM黑色尼龙轮 |
| 26 | 条桌 | 1200\*400\*760 | 16 | 张 | 1. 基材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，符合国家E1级标准，经过防虫、防腐等化学处理；2. 封边：2.0mm厚PVC封边条及热熔胶封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 3. 五金配件：选用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； |
| 27 | 椅子 | 常规 | 32 | 把 | 面料：涤纶网布面料，耐磨，柔软舒适塑胶件：背框+扶手PP加纤材料, 靠背可逍遥海绵：45#高密度回弹原生态海绵四脚架：国标1.2厚方管烤漆架子，承受力强 |
| 28 | 工程技术学院 | PP椅 | 常规 | 300 | 把 | 胶背采用全新PP料+纤，可回收利用。经过BIFMA测试。 |