附件一:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品** | **数量** | **单位** | **招标参数** |
| 印刷工艺实训室（一号实训室） | 全自动数码电动压痕机 | 1 | 台 | 1.工作精度：0.3mm；2.装订厚度：0mm～30mm；3.用纸尺寸：340mm900mm（最大）；50mm\*90mm（最小）；4.刀具：标配一个压实线一个压虚线；5.操作面板：智能程控 |
| 印刷工艺实训室（一号实训室） | 电动全自动程控切纸机 | 1 | 台 | 主要功能：主要针对纸张裁切、配合无线胶装机作书籍胶装后的美观修整。技术要求：1.最大裁切尺寸：670mm；2.最小裁切尺寸：30mm；3.裁切精度：0.3mm；4.切纸、压纸方式：液压；5.推纸方式：程控；6.显示：液晶触摸屏； |
| 印刷工艺实训室（一号实训室） | 铁丝装订机 | 1 | 台 | 1、主要功能：可骑马订、平订构造精致，操作简单，工作效率高用于装订单双联本、书藉、杂志和薄本宣传资料，广泛适用于各类型机关单位文印室数码图文店，印刷厂等。2、装订速度：0-80次/分钟，使用铁丝规格 24#.25#。26#盘卷铁丝 3、钉脚宽度： 13mm4、装订厚度：0.2-5mm |
| 印刷工艺实训室（一号实训室） | 智能温控全自动胶装机 | 1 | 台 | 主要功能：用于小批量书籍装帧，文件归档。技术要求：最大制本长度：420mm；制本厚度：60mm；铣刀方式：小铣刀+太阳铣刀；预热时间约：35 分钟左右；电源功率：220V/1700W |
| 印刷工艺实训室（一号实训室） | A3电动钉折一体机 | 2 | 台 | 主要功能：订折机时速可达 2000 册/小时，特有的侧拍功能可帮助您快速整齐纸张、 既省时又省力，采用的铁丝钉订头可使用普通铁丝既经济又实惠。订折进纸幅宽（宽 x 长）： 148x210mm~330x480mm平订进纸幅宽（宽 x 长）：297x210mm装订规格： 骑马订 80g 纸 2~25 张装订速度：（A4） 2000 册/小时装订模式： 骑马订、平订、单折页铁丝规格： 26#/0.55mm订折精度： ±0.5mm侧拍功能： 可以 |
| 印刷工艺实训室（一号实训室） | 自动热裱冷裱贴膜机 | 1 | 台 | 装订厚度：0-30mm重量：30kg以上类型：塑封机尺寸：40\*60cm装订方式：半自动 |
| 印刷工艺实训室（一号实训室） | A3自动高速扫描仪 | 1 | 台 | 每分钟70张速度，幅面：A3类型：馈纸式分辨率：1200dpi感光元件：CIS |
| 印刷工艺实训室（一号实训室） | A3彩色打印复印扫描一体机 | 5 | 台 | 1、复印速度：20页/分钟2、首页复印时间：黑白6.5秒 ；彩色10.8秒3、预热时间：30秒4、纸张容量：标准 650张5、纸张重量：标配纸盒60 - 300g/m2； 手送纸盘52 - 300g/m2 ；双面52 - 169g/m26、产品尺寸（mm）：长587mm；宽685mm；高884.5mm7、产品净重（kg）：小于82.5kg8、最大功耗:低于1,700 W9、打印功能打印速度:20页/分钟10、打印语言:标准 PCL6、Post Script3（仿真，仅支持MAC OS系统）11、分辨率:1,200 x 1,200dpi (1bit)12、网络协议:TCP/IP (IPv4/v6)13、系统:Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019 Citrix XenApp 7.15 LTSR，Citrix XenVirtualApps/XenDesktop7 1909 或更高 Red Hat® Enterprise Linux 8/7/7.3/7.4/7.5/7.6/6/6.7/6.8/6.9/6.10 Ubuntu 18.04 LTS/16.04 LTS，OpenSUSE Leap 15.1，BOSS Linux 7 MacOS 10.13 或更高14、扫描:扫描文件格式15、彩色/灰度：JPEG/PDF；黑白：TIFF/PDF16、绑定软件:网络Twain扫描17、扫描速度:黑白17页/分钟 (A4LEF , 200dpi) ；彩色16页/分钟 (A4LEF , 200dpi)18、分辨率:600x600 dpi19、最大原稿尺寸:A3 |
| 印刷工艺实训室（一号实训室） | 电子白板 | 2 | 台 | 1、规格:手写触摸\支持手写触摸2、屏幕显示:彩色3、包含:83英寸电子白板、软件光盘、保修卡、安装配件、手写笔、触控线 |

附件二：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品** | **数量** | **单位** | **招标参数** |
| 印刷工艺实训室（二号实训室） | 工业机型平面板材UV打印机 | 1 | 台 | 产业级，生产用级；主要功能：打印手机壳、皮革、瓷砖、名牌、石版画、CD 光盘、PVP 卡片等。支撑文创设计制作。技术要求：1.打印技术：6 色按需喷墨（微压电+智能滴变）；2.打印分辨率：2880dpi1440dpi；3.打印厚度：10cm；4.打印范围：42cm30cm；5.冷输出软件：RIP 色彩管理软件 |
| 印刷工艺实训室（二号实训室） | 工业机型全自动圆柱体UV打印机 | 1 | 台 | 产业级，生产用级 |