附件一:

PC设备需带样机来开标现场

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品** | **数量** | **单位** | **招标参数** | **备注** |
| 机房 | 图形工作站 | 122 | 台 | 1.品质要求整机设备原厂原装非拆改,官方800或官方网址可查设备使用方单位名称。  2.处理器 ≥i7-11700 2.5GHz，最高睿频4.9GHz 12C  3..芯片组≥W580  4..内存 ≥32GB 16GB\*2 DDR5 4400内存 (4个DIMM)；最大支持128 GB DDR4  5..硬盘 ≥512G PCIe NVMe M.2 SSD+1T SATA  6..显卡 ≥NVIDIA RTX 3070 8GB 显存位宽：≥192bit GDDR6 3DP+1HDMI专业显卡  7. 显示器 ≥23.8寸，IPS面板，可升降可翻转，与主机同品牌商用系列带高级面板更换保修  8.耳机的通用音频插孔  9.原装USB键盘鼠标  10.网络 集成千兆网卡：集成式英特尔 I219LM GbE LOM  11.端口 前置：5个USB接口（至少1个USB Type-C）、二合一音频接口 后置：6个USB接口、串口、音频接口、2个DP接口 ，1个RJ45接口  12.电源 ≥460W 节能电源  14.出厂装带有还原和同传功能  15.出厂整机全部配件售后服务与“南昌职业大学“匹配含原厂5年金牌级别上门和硬盘免回收的无忧服务 | 该设备需带样机来开标现场 |
| 机房 | 电子教室软件 | 122 | 套 | 配备机房教学实践课堂管理软件及教学学习软件（教学软件如：3D Max、AUTO CAD、PHOTOSHOP cc、AI、lumion、Dreamweaver、CorelDRAW、premiere、c4d等） | 厂商免费提供安装服务，验收时确保软件安装正常运行，达到教学要求。 |
| 机房 | 手写画板 | 122 | 套 | 1、产品尺寸: ≥338 x 219 x 8 毫米； 2、工作区域：≥224 x 148毫米； 3、压感笔：配备压感笔； 4、笔压感级别：≥8192级别 ； 5、笔侧面按键：2 ； 6、分辨率：≥5080LPI ； 7、笔技术：无源无线电磁感应  8、笔尺寸： 157 x 15 毫米； 9、多指触控：支持  10、快捷键：8个自定义快捷按键； 11、触控环：有； 12、连接方式：USB线缆和蓝牙连接； 13、是否包含电池：是 14、电池类型：锂电子； | 该设备需带样机来开标现场 |
| 机房 | USB摄像头 | 122 | 个 | 分辨率1080P， USB电脑摄像头，即插即用免驱动，内置带麦克风，可自动变焦。一线品牌。 | 该设备需带样机来开标现场 |
| 机房 | 双人电脑桌子 | 62 | 张 | 定制 钢木机构，1400\*600\*750mm |  |
| 机房 | 凳子 | 124 | 张 | 定制 钢木方凳 |  |
| 机房 | 网络机柜 | 2 | 台 | 600\*600\*1200mm ，标准网络机柜. |  |
| 机房 | 52口千兆交换机 | 2 | 台 | 1. 性能：交换容量≥56Gbps；包转发速率≥39Mpps  2. 端口：≥24个千兆电口，≥2个千兆光口  3. MAC ≥16K，支持MAC地址学习数目限制  4. 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍 |  |
| 机房 | 24口千兆交换机 | 2 | 台 |  | 一线品牌 |
| 机房 | 六类网线 | 11 | 箱 | 国标六类网线，305米/箱。 |  |
| 机房 | 强电线 | 1 | 批 | 4平方、1.5平方国标纯铜 |  |
| 机房 | 强电插线板 | 62 | 个 | 公牛多孔插线板 |  |
| 机房 | 稳压器 | 2 | 台 | 45KW 220V 稳压器 |  |
| 机房 | 有源音箱 | 2 | 对 | 2.4G无线教学音箱有源壁挂音响教室扩音器教室，本地教学扩声用 |  |
| 机房 | 综合布线 | 1 | 项 | 两间机房综合布线（网线及电源线） |  |
| 机房 | 布线辅材 | 1 | 批 | 布线辅材，PVC管，胶布，螺丝，标签纸，水晶头，扎带等 |  |
| 机房 | 监控摄像头 | 4 | 个 |  |  |
| 机房 | WIFI节点 | 2 | 个 |  | 华为AP对接学校网络中心机房设备 |

附件二:

PC设备需带样机来开标现场

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品** | **数量** | **单位** | **招标参数** |
| 广告设计模企实训室 | 塔式工作站 | 3 | 套 | 1.处理器 ≥i7-11700 2.5GHz，最高睿频4.9GHz 12C  2.芯片组≥W580  3.内存 ≥32GB 16GB\*2 DDR5 4000内存 (4个DIMM)；最大支持128 GB DDR4  4.硬盘 ≥512G M.2 SSD+1T SATA  5.显卡 ≥NVIDIA RTX 3060 12GB 显存位宽：≥192bit GDDR6 3DP+1HDMI专业显卡  6.显示器 ≥23.8寸，宽屏16:9 WLED背光VA液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,250nits,3000:1,8百万:1(动态对比度), 4ms,1920x1080,可视角度为水平170度/垂直160度, 100x100壁挂标准  7.耳机的通用音频插孔  8.键鼠 USB键盘鼠标  9.网络 集成千兆网卡：集成式英特尔 ® I219LM GbE LOM  10.端口 前置：5个USB接口（至少1个USB Type-C）、二合一音频接口  后置：4个USB接口、串口、音频接口、2个DP接口  11.插槽 2 个 M.2 2280；1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen 3.0x4（16长度）、1个PCIe Gen3.0x1；  12.电源 ≥460W 节能电源  13.机箱设计 ≥塔式标准机箱，不大于20L，节省空间；  14.带有还原系统功能 15、厂商免费提供安装服务，机房教学实践课堂管理软件及教学学习软件（教学软件如：3D Max、AUTO CAD、PHOTOSHOP cc、AI、lumion、Dreamweaver、CorelDRAW、premiere、c4d等） |
| 摄影摄像实训室 | 塔式工作站 | 2 | 套 |
| 新媒体设计模企实训室 | 塔式工作站 | 3 | 套 |
| 印刷工艺实训室  （二号实训室） | 塔式工作站 | 3 | 套 |
| 印刷工艺实训室（一号实训室） | 塔式工作站 | 3 | 套 |
| 影像设计实训室 | 塔式工作站 | 4 | 套 |
| 环艺实训室 | 塔式工作站 | 5 | 套 |
| 新媒体 | 塔式工作站 | 3 | 套 |
| 摄像头 | 每间2个 | 14 | 个 |  |
| wifi终端 | 每间1个 | 7 | 个 |  |

附件三：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院 | **产品** | **数量** | **单位** | **招标参数** |
| 信息技术学院 | 电脑 | 2 | 台 | 1、CPU: 英特尔第12代Intel Core i7-12700； 2、主板：英特尔芯片组主板； 3、内存：64GB DDR5； 4、硬盘：1TB SSD（m.2 pci-e 4.0）； 5、显示器：23寸或更高,分辨率：2K分辨率。至少1个 HDMI2.0端口或dp1.4口或比以上版本更高 6、显卡：集显； 7、网卡：10G网口 8、键盘：USB防水抗菌； 9、鼠标：USB光电； 10、机箱：品牌机箱 11、电源:350W以上 12、支持网络同传，分区定时还原清理，断点续传，增量同传，可通过网络进行系统还原； 13、教师机配备原厂蓝牙模块5.0以上 |
| 交换机 | 7 | 台 | S5735S-L24P4X-AI，4个万兆SFP+（配备10对10G和交换机同品牌） |
| 笔记本电脑 | 2 | 台 | CPU酷睿™ i7-1260P;内存16 GB, LPDDR5, 5200 MHz, 集成, 双通道; 硬盘：1TB M.2 PCIe Gen 4 NVMe 固态硬盘，13.4英寸oled屏幕3.5k分辨率（3456\*2160） 端口：2 个 Thunderbolt™ 4 端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输） 另外配备拓展坞：Type-c扩展坞 华为苹果电脑转换器 M1/Macbook ipad拓展坞 USB-C转HDMI分线器手机通用4k投屏 |