附件一:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | **数量** | **单位** | **招标参数** | **备注1** |
| 1 | 标准的跳高器材（比赛跳高架） | 2 | 副 | 1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。 2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm。 |  |
| 2 | 跳高横杆（4m玻璃钢IAAF认证） | 20 | 根 |  |  |
| 3 | 海绵垫70cm\6x4六块，配收缩帐篷（金陵牌） | 2 | 顶 | 1.跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中。 2.海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸：长×宽×厚=5000×3000×700（㎜）。 3.海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足 落地时人体对弹性及缓冲的要求。 4.海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。 |  |
| 4 | 压缩海绵垫子2x1米 | 20 | 块 | 2×1×0.1m  压缩海绵  NSCC 认证 |  |
| 5 | 防护海绵垫1.5米X2.0米X0.2米 | 10 | 块 | 2×1.5×0.2m  PVC 重泡 |  |
| 6 | 云梯架 | 2 | 个 | 1.平梯埋入地下后基本尺寸：长x高x宽=2614x2325x864（mm）；埋入地下部分长600mm。 2.平梯由上部横梯和下部支架组成，主要材料采用Φ60x3、Φ32x2圆管拼焊而成，焊接部位焊缝均匀，无虚焊； 3.平梯一端低，一端高，运动时给人一种既往前又往上攀登的感觉；所用紧固螺栓都采用螺栓装饰盖，此装饰盖不仅美观，把盖帽盖住还具有防松、防盗功能。 功能：锻炼人体上肢力量及身体的协调性。 |  |
| 7 | 双杠、足球场北面两角落各四幅 | 8 | 副 | 1.双杠杠面基本尺寸：长=2500mm。杠面高度为1500mm,宽度调节744mm. 2.双杠立柱采用48x2.75的圆管制作，长1560mm，埋入地下部分长600mm。 3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。 |  |
| 8 | 肋木 | 8 | 个 | 1. 肋木埋入地下后基本尺寸：长×宽×高=1248×114×1990（mm）；埋入地下部分长510mm。 2. 肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用□80×40×3焊管，通过M10螺栓连接，横杆采用Φ32×2焊管，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔，横杆穿过中立柱置于侧立柱孔内； 3. 肋木中设有限位件，使得横杆自身不能转动；所用紧固螺栓都采用螺栓装饰盖，此装饰盖不仅美观，把盖帽盖住还具有防松、防盗功能。 |  |
| 9 | 弹簧踏板 | 4 | 个 | 材质：木质；  规格：1.2×0.6×0.2m； |  |
| 10 | 山羊 | 2 | 个 | 1、山羊由箱体和四脚构成，高度可调范围：1000-1300mm。 2、箱体规格：长X宽X高=550x360x330（mm），箱体表面用重体50压缩海绵填充，外包优质人造革。 3、四脚由外脚管、固定管、活动管和羊脚组成，外脚管与箱体连接焊接，焊接夹角为60度，固定管采用φ57x3优质钢管，用M8锁紧螺栓与外脚管连接,活动管采用φ48x3的优质钢管,羊脚为铸铁,活动管上钻有调节孔,固定管上设有调节机构,通过调节螺栓可调节山羊高度，调节间距：50mm。 |  |
| 11 | 7级跳箱 | 2 | 个 | 1、跳箱外形尺寸：长x宽x高=1300x780x1250mm。 2、箱体七级，长1300mm,从上至下逐渐增大成梯形，第一级含箱盖高为350mm，第二至第七级，每级高为150mm。 3、跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适，用重体海绵做成弧形，表面用优质人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合。各层结合平直、稳定牢固，接地面平稳。 4、跳箱采用木质制成，之间拼装采用燕尾槽，每级箱体组合用4根20x20的木柱插接，木柱出头高45mm，箱体每级衔接平整、紧凑。 5、箱体材料均用18-20mm厚的层压板，表面作漆层处理。 |  |
| 12 | 篮球发球机 | 2 | 个 | 1、可根据球员需求多档位调节发球速度、频率、角度等； 2、水平摆动发球，俯仰角度可调，发球高度可根据球员身高、水平自行设定； 3、可折叠篮网，不占空间，底部配置移动滑轮，随意转换场地； 4、无需捡球，可单人或多人同时反复练习，强化体能、耐力和肌肉记忆； 5、专业高效的篮球技能训练，循序渐进地提升球员的竞技实力；  6、交流电源输入:AC 100-240V 50/60HZ； 7、发球频率：2.7～6秒； 8、适合用球：6/7号球。 |  |
| 13 | 足球发球机 | 1 | 个 | 1、智能遥控器控制，智能感应发球，自定义设置发球参数，多种发球模式可选； 2、智能落点编程，发球速度、角度、频率、旋球等可自行调节； 3、定点球、两线/三线球、高低球、随机球、旋球随意切换； 4、可单人或多人同时训练，多种专业技能快速提升，增强综合竞技实力； 5、螺旋滑球轨道，自动送球，节省训练时间，提高训练效率； 6、底部配置高端耐磨滑轮，轻松移动，随时随地畅享运动； 7、专业陪练，可用于日常运动、教学培训等多种场景；  8、交流电源输入:AC 100-240V 50/60HZ； 9、发球频率：4.8～6秒； 10、适合用球：4/5号球。 |  |
| 14 | 排球发球机 | 1 | 个 | 1、智能感应发球，LCD遥控器； 2、智能编程，可调发球速度、频率、角度、旋转等； 3、可任意选择两线/三线球、定点球、随机球、旋球、扣球等多种模式； 4、多功能训练，帮助提升垫球、接发球、拦网、接扣球、传球等多种专业技能； 5、智能升降装置，螺旋滑球轨道，自动送球，提高训练效率； 6、底部配置高端耐磨滑轮，轻松移动，随时随地畅享运动； 7、专业排球陪练，可用于日常运动、教学培训等多种场景；  8、电源类型：110v-240v； 9、功能：360W； 10、出球频率：4.6-8.6秒/球； 11、重量：170KG； 12、装球容量：30粒。 |  |
| 15 | 网球发球机 | 1 | 个 | 1、全自动智能发球，可按需求自定义设置发球速度、角度、频率、旋球等； 2、智能落点编程，定点球、两线球、三线球等多种模式任调； 3、具备旋球功能，6种交叉球模式、随机球模式随意切换，训练更加专业精准； 4、发球频率1.8-9秒，可帮助提升球员反应能力、体能和耐力； 5、可帮助球员规范基础动作，进行正反手、脚步、步法练习，提升回球准确率； 6、配置大容量收纳筐和锂电池，长时间连续循环发球，大大增加球员触球； 7、专业陪练，可用于日常运动、教学培训等多种场景；  8、交流电源输入:AC 100-240V 50/60HZ； 9、发球频率：1.8-9s/球； 10、尺寸：530\*430\*760mm； 11、功率：360w； 12、重量：28.5KG；  13、装球容量：150个。 |  |
| 16 | 室内篮球架 | 1 | 副 | 1、产品规格 篮架伸臂为2.25M，篮圈上沿离地面高3.05M，球架底座尺寸：长x宽x前高x后高=1.95x1.1x0.675x0.4（M）。 2、产品用材 篮球架底座采用6 mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架采用6 mm铁板折边制作，篮架立柱采用口150×70×3方管、口120×70×3方管和口70×70×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用口140×140×4方管、口140×70×3方管和口70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型。 3、篮板 规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 篮板弹性500N/1m，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。 |  |
| 17 | 啦啦操“勾带”链接地垫7.2m\*15m | 1 | 块 | 1、厚度：7.0mm； 2、硬度（邵A）：55-90（度）； 3、拉伸强度≥1.0Mpa； 4、拉断伸长率≥120%； |  |
| 18 | 羽毛球振力棒 | 20 | 个 | 增强手指发力； 巩固接杀节奏；增加快速防守； 提升反应速度。 |  |
| 19 | 羽毛球推车 | 3 | 个 | 推车车架、扫球辊、铲板、驱动轮、储球箱、可调节推车扶手，通过扶手推动捡球车，使得驱动轮转动，驱动轮带动扫球辊高速旋转 |  |
| 20 | 网羽通用拉线器 | 1 | 个 | 1、电脑智能自动磅数校正，可以到±0.1磅 2、 稳定恒力拉线功能 3、开机自检，自动侦测故障功能 4、储存记忆功能，可以任意设置四组磅数储存 5、脉宽调制，无极变速，有效保护球线在张力状态时内部结构不会被损伤 6、设置四组预拉功能，适合不同的球线 7、光电传感自动拉线控制，有效提升拉线速度及减少故障 8、拉线次数记忆功能 9、3档拉线速度设置 10、打结增磅设置，打结拉磅完成后自动复位 11、“菜单”可选择中文、英文界面及功能参数设置 | 参数可调 |
| 21 | 羽毛球发球器 | 1 | 个 | 1、智能感应发球，自定义发球速度、频率、水平角度、俯仰角度等； 2、智能升降系统，高低位置均可发球，发球高度最高可达7.5米； 3、智能落点编程，6种交叉球模式可选，垂直摆动球、高远球、杀球任意组合； 4、大容量球笼，可连续发球，大大提高训练效率； 5、内置大容量锂电池，续航时间3-4小时，让运动更加便捷； 6、可用于日常运动、教学培训、是绝佳的羽毛球陪练伙伴； 7、交流电源输入:AC 100-240V； 8、发球频率：1.4-5.5秒/球； 9、尺寸：1050\*1050\*3050mm； 10、功率：120w； 11、重量：30KG ；  12、装球容量：180个。 |  |
| 22 | 排球扣球辅助器 | 1 | 个 | 高度：60-180cm可调； 重量：500克左右； 适用球型：4、5、7号（无场地限制）； 功能：快速提升和掌握扣球技能； 定点上网扣球训练、分解扣球动作。 |  |
| 23 | 充气技巧垫 2m\*10m\*0.2m米 | 2 | 块 | 材质为进口拉丝、PVC夹网布，具有减震、防滑、防水、防潮等特点。 |  |
| 24 | 跳高海绵垫 0.5X4X3米 | 10 | 块 | 跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中。 海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸：长×宽×厚=4000×3000×500（㎜）。 海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。 海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。 |  |
| 25 | 乒乓球挡板 | 200 | 个 | 规格：1400×750mm；材质：牛津布。 |  |
| 26 | 乒乓球捡球器 | 10 | 个 | 材质：尼龙,铝合金、尺寸：54×23×8cm、容量120个球。 |  |
| 27 | 乒乓球接球器 | 10 | 个 | 落地式发球机、出球频率：30-100球/分钟、出球速度“5 5M/S、侧旋转角度：+-45度、弧度可调角度：23度 |  |
| 28 | 跆拳道双盘人 | 2 | 个 | 材质：橡胶； 提升出腿速度。 |  |