附件一:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新媒体项目参数** | | | | | |
| **所属实验实中心** | **项目序号** | **项目名称** | **产品** | **数量** | **招标参数** |
| 新媒体运营项目 | 剪辑电脑 | P1（50台） | 交换机 | 3 | 24口纯千兆交换机 |
| 电脑 | 50 | 1、CPU: 英特尔Intel Core i7-12700 F； 2、主板：英特尔芯片组主板； 3、内存：32G DDR5（2\*16）； 4、硬盘：固态M.2 PCIe4.0 NVMe 固态硬盘 1T（读写速度大于2.5gpbs）； 5、显示器：27寸 4K分辨率（3840\*2160），亮度大于或等于350流明 6、网卡：千兆； 7、N卡GeForce RTX 3070 8G以上 8、键盘：USB防水抗菌； 9、鼠标：USB光电； 10、机箱：品牌机箱 11、接口：含有双口（ HDMI2.0、dp1.4口、或以上版本更高） 12、电源:原装电源 13、预装好正版Windows操作系统； 14、支持网络同传，分区定时还原清理，断点续传，增量同传，可通过网络进行系统还原； |
| 机柜 | 1 | 22u图腾（M3.6622） |
| 布线 | 1 | 机房内布线采用知名（烽火）一线品牌CAT6 23AWG网线 |
| 电商运营、直播 | P2（106台） | 交换机 | 3 | 48口纯千兆交换机 |
| 电脑 | 106 | 1、CPU: 英特尔Intel Core i5-12400F； 2、主板：英特尔芯片组主板； 3、内存：16G DDR5（2\*8）； 4、硬盘：固态M.2 PCIe4.0 NVMe 固态硬盘512G； 5、显示器：27寸 6、网卡：千兆； 7、显卡N卡GeForce GTX 1660 6G以上 8、键盘：USB防水抗菌； 9、鼠标：USB光电； 10、机箱：品牌机箱 11、电源:原装电源 12、预装好正版Windows操作系统； 13、支持网络同传，分区定时还原清理，断点续传，增量同传，可通过网络进行系统还原； |
| 机柜 | 3 | 6u图腾(W2.6406) |
| 布线 | 3 | 机房内布线采用知名（烽火）一线品牌CAT6 23AWG网线 |
| 办公电脑 | P3（132台） | 交换机 | 3 | 24口纯千兆交换机 |
| 交换机 | 1 | 48口纯千兆交换机 |
| 电脑 | 132 | 1、CPU: 英特尔Intel Core i7-12700F； 2、主板：英特尔芯片组主板； 3、内存：16G DDR5； 4、硬盘：固态M.2 PCIe4.0 NVMe 固态硬盘1T（读写速度大于2.5gpbs）； 5、显示器：27寸 6、网卡：千兆； 7、显卡N卡GeForce GTX 1660 6G以上 8、键盘：USB防水抗菌； 9、鼠标：USB光电； 10、机箱：品牌机箱 11、电源:原装电源 12、预装好正版Windows操作系统； 13、支持网络同传，分区定时还原清理，断点续传，增量同传，可通过网络进行系统还原； |
| 机柜 | 4 | 6u图腾(W2.6406) |
| 布线 | 4 | 机房内布线采用知名（烽火）一线品牌CAT6 23AWG网线 |