附件一:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **数量** | **单位** | **招标参数** | **备注1** |
| 服务器 | 1 | 个 | 规格：2U机架式 CPU：2颗 至强金牌6242电源：2\*750W内存：32GB 硬盘：3\*4T raid5以上服务：上架安装，24小时技术支持，IT运维咨询 操作系统：须提供操作系统原盘镜像。软件环境：Windows Server 2016及以上 |  |
| 六人电脑桌椅 | 10 | 组 | 尺寸：80\*160\*75cm材质：实木颗粒板，加厚环保板材颜色：根据现场情况定制其它：每组带6个靠背椅 |  |
| 教师电脑 | 1 | 台 | 机型：商用台式机；主板芯片组：INTEL商用主板芯片组；处理器：Intel i7-12700F；运行内存：16GB DDR4；3200读取速度硬盘：1T固态操作系统：win10 64位专业版或旗舰版；显示器尺寸：23.8英寸；2个显卡：6G显存 |  |
| 学生电脑 | 60 | 台 | 机型：商用台式机； 主板芯片组：INTEL商用主板芯片组；处理器：Intel i5-12400；运行内存：2\*8GB DDR4及以上；硬盘：250G固态+500机械；操作系统：WIN10 64位专业版或旗舰版；显示器尺寸：21英寸；显卡：4G显存网络同传 |  |
| 扩音设备 | 1 | 套 | 功放1个、壁挂音箱2个、调音台1个、一拖二无线话筒1套、鹅颈话筒1个 |  |
| 投影机 | 2 | 个 | 商用投影机 会议商用5500流明 |  |
| 投影幕布 | 2 | 块 | 150英寸16:9 电动幕布 |  |
| 交换机 | 4 | 台 | 类型：千兆以太网交换机端口：24个千兆以太网端口+2个千兆以太网组合端口 |  |
| 服务器机柜 | 1 | 台 | 尺寸：L60\*W80\*H125cm材质：冷轧钢材质，脱脂静电喷塑其它：放置服务器、交换机等设备 |  |
| 系统集成施工 | 1 | 批 | 综合布线，电源线、VGA、AV、音箱线、控制线、PVC管材、接头等辅材。 |  |
| 教师讲台 | 1 | 个 | 1400\*700\*800mm，钢木结构 |  |
| 反馈抑制器 | 1 | 台 | 双通道二进二出，高效稳定防止人声啸叫、数模转换器、自动滤波功能、每个通道有指示灯显示，平衡与非平衡输入输出 |  |
| 8路HDMI矩阵 | 1 | 台 | 由8路HDMI输入与8路HDMI输出组成,形成8x8矩阵切换器.每路HDM 输出分别带有1路数字同轴音频输出支持HDMI2.0标准,兼容HDCP,支持4Kx2K、1080P3D分辨率传输4Kx2K@60Hz 4:4:4信号达 5米 |  |